
	[friendlyname]
PL
VW Polo
weiss

[registration_free]

	spread of rowdy-factor: will be calculated on creation for each vehicle randomized between first and second value:

[rowdy_factor]
0
0.5

[model]
model\model.cfg

[sound]
..\..\Sounds\AI_Cars\sound.cfg


	////////////////////////////////////////////////////////
		Scripts
	////////////////////////////////////////////////////////

[varnamelist]
2
..\..\Scripts\AI_Cars\AI_varlist.txt
..\..\Scripts\AI_Cars\lights_varlist.txt

[script]
1
..\..\Scripts\AI_Cars\main_AI.osc

[constfile]
1
script\AI_constfile.txt



	0: Blick nach vorne (std)
[add_camera_driver]
-0.305
-0.058
1.151
-0.06
50
0
0

	Folgender Befehl setzt die Standardfahrerkamera:

[set_camera_std]
0

	Folgender Befehl setzt den Zentrierpunkt der Außenkamera:

[set_camera_outside_center]
0
0
0.85







	////////////////////////////////////////////////////////
		Physikalische und geometrische Grunddaten
	////////////////////////////////////////////////////////


	Masse in t:
[mass]
0.8

[momentofintertia]
1.49
0.40
1.56


	Boundingbox des Busses *NEU01*

[boundingbox]
1.68
3.92
1.21
0
0
0.8


	Höhe d. Schwerpunktes überm Boden:

[schwerpunkt]
0.4



	Rollwiderstand (konstant, wird demnächst eventuell geändert) als Kraft in N
[rollwiderstand]
1000

	Längskoordinate des Drehpunktes, wenn der Bus eine Kurve beschreibt:
[rot_pnt_long]
-1.35

	Kehrwert des minimalen Lenkradiuses: (Berechenbar über die Formel: inv_turnradius = tan(alpha)/s,
	wobei alpha der maximale Winkel bspw. der Vorderachse und s deren Abstand zum Drehpunkt in Längsrichtung ist:

[inv_min_turnradius]
0.1904


	Folgende Sektion erzeugt nacheinander die Busachsen mit ihren Parametern. ACHTUNG: bei einem Fahrzeug mit
	unterschiedlich großen Rädern sollte zunächst die angetriebene Achse eingegeben werden, da die zuerst ein-
	gegebene Achse den Antriebsraddurchmesser vorgibt, d.h. das Getriebeübersetzungsverhältnis zur Ge-
	schwindigkeit ist in Bezug auf die 0. Achse gemessen.

	Vorderachse:


[newachse]
achse_long
1.132
achse_maxwidth
1.606
achse_minwidth
1.284
achse_raddurchmesser
0.605
	Federkonstante der Federung PRO SEITE in kN/m
achse_feder
40
	Höchstbelastung in kN
achse_maxforce
9
	Dämpferkonstante in kNs/m
achse_daempfer
2
	Ist diese Achse angetrieben?
achse_antrieb
1


	Hinterachse:

[newachse]
achse_long
-1.311
achse_maxwidth
1.606
achse_minwidth
1.284
achse_raddurchmesser
0.605
achse_feder
50
achse_maxforce
12
achse_daempfer
2
achse_antrieb
0


